Ausschreibungstext: Portal Klassiker 17

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet: Innenbereich; für Wärmeeinwirkung bis 45°C geeignet; normale bis extrem starke Frequentierung; überrollbar mit Einkaufswagen, Handhubwagen etc.; rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage

Streifenträgerprofil: Kunststoff, anthrazitfarbig, geräuschgedämmt

Nadelvliessonderboden:

100 % PP; Poleinsatz 2400 g/m²; vollflächig vernadelt; keine Schlingenware; minimale Anschmutzung; extrem abriebfest; durch verdeckt liegende Verschraubung gesichert; Nadelvlies nachträglich austauschbar; Farben anthrazit, hellgrau, graublau,

kokos, Sonderfarben auf Anfrage; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe: 17 mm

Stababstand: 4 oder 6 mm

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 4 mm

(\_) 6 mm

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal Klassiker 17

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de