Ausschreibungstext: Portal NB 23 Mix 2/1

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 5.000 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium, geräuschgedämmt, mit Kratzkanten

Reinigungsstreifen: Nadelvlies und Bürste, Mix 2/1 (mindestens 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe)

Nadelvliessonderboden: 100 % PP; Poleinsatz 2400 g/m²; vollflächig vernadelt; keine Schlingenware; minimale Anschmutzung; extrem abriebfest; Aluminium-Profilkanten halb überdeckend; verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert; Nadelvlies nachträglich austauschbar; Farben anthrazit, hellgrau, graublau, kokos, Sonderfarben auf Anfrage; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

ARWEI-Spezial-Nadelvlies zertifiziert nach „TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM“

AgBB; A+ (Émissions dans l‘air intérieur); Belgische VOC-Verordnung; LEED v4 (outside North America);BREEAM Exemplary Level; Finnische M1-Klassifzierung; GUT / PRODIS; DE-UZ 128 (Blauer Engel); EU-Ecolabel; Österreichisches Umweltzeichen UZ 35; CAM Italien; MVV TB Anhang 8+9 / ABG

Farbechtheit

Reibechtheit (DIN EN ISO 105-X12) trocken: Note: 3-4 (gut) nass: 4-5 (sehr gut)

Wasserechtheit (DIN EN ISO 105-E01) Note: 4-5 (sehr gut)

Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) Note: 7 (gut)

Bürste: ARWEI 3-fach-Bürste; Bürsten auf unterschiedlichen Ebenen zur verbesserten Grobschmutzabnahme; geräuschgedämmt, Farbe schwarz, Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe: 23 mm

Stababstand 4 mm: 48 cm Nadelvlies-Lauffläche und 34 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Stababstand 6 mm: 46 cm Nadelvlies-Lauffläche und 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 4 mm:

(\_) Mix 2/1 (2x Nadelvlies, 1x 3-fach-Bürste): 48 cm Nadelvlies-Lauffläche und 34 Bürstenprofile je m Gehtiefe

 (\_) 6 mm:

(\_) Mix 2/1 (2x Nadelvlies, 1x 3-fach-Bürste): 46 cm Nadelvlies-Lauffläche und 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal NB 23 Mix 2/1

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de