Ausschreibungstext: Portal REK 17

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, überrollbar mit Transportkarren, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 2.500 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; mit seitlich integrierten und zusätzlich zwischen die Profile gesetzten Kratzkanten, geräuschgedämmt

Reinigungsstreifen: Ripsstreifen und Einzelkratzkante im Wechsel

Ripsstreifen:

100 % PP, verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert, nachträglich austauschbar, Farben anthrazit, hellgrau, dunkelbraun, rot, kokos; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Einzelkratzkante: zwischen die Ripsstreifen gesetzt; hochwertige Materialmischung; flexibel, dadurch schuhschonend; keine Aluminium-Reflektion

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: ca. 17 mm

Stababstand: 4 oder 6 mm

Bei Stababstand von 4 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN 18650-1 geeignet.

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 4 mm

(\_) 6 mm

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal REK 17

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de