Ausschreibungstext: Portal SRB 17 Mix 2/1

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte, verbesserte Grobschmutzaufnahme

Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 5.400 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil: Aluminium; seitlich integrierte Kratzkanten; geräuschgedämmt

Reinigungsstreifen: Ripsstreifen und Bürste, Mix 2/1 (mindestens 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe)

Lauffläche:

Ripsstreifen, 100 % PP, verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert, nachträglich austauschbar, Farben anthrazit, hellgrau, dunkelbraun, rot, kokos; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Bürste: ARWEI 3-fach-Bürste; Bürsten auf unterschiedlichen Ebenen zur verbesserten Grobschmutzabnahme; geräuschgedämmt, Farbe schwarz, Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar; hohe Rutschfestigkeit durch Antirutsch-Funktion; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar.

Höhe: 17 mm

Stababstand 4 mm: 48 cm Ripsstreifen-Lauffläche und 33 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Stababstand 6 mm: 46 cm Ripsstreifen-Lauffläche und 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Passende Winkelrahmen 20 x 20 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 4 mm:

(\_) Mix 2/1 (2x Ripsstreifen, 1x 3-fach-Bürste): 48 cm Ripsstreifen-Lauffläche und 33 Bürstenprofile je m Gehtiefe

 (\_) 6 mm:

(\_) Mix 2/1 (2x Ripsstreifen, 1x 3-fach-Bürste): 46 cm Ripsstreifen-Lauffläche und 32 Bürstenprofile je m Gehtiefe

Maße:

Stablänge (Breite):'..........'mm

Gehtiefe:'..........'mm

Hersteller/Typ: ARWEI Portal SRB 17 Mix2/1

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de