Ausschreibungstext: Tradition N 22

Hochwertige, besonders strapazierfähige Portal- und Eingangsmatte

Einsatzgebiet:

Innen- und überdachter Außenbereich; normale bis extrem starke Frequentierung, rollstuhlgeeignet; zur ganzflächigen Auflage, Belastung bis 800 kg pro 80 cm² (ruhende, verteilte Last)

Streifenträgerprofil:

Aluminium, V-förmig; 3 mm Bodenfreiheit, entkoppelt; geräuschgedämmt, unterspülbar, hinterlüftet

Nadelvliessonderboden:

100 % PP; Poleinsatz 2400 g/m²; vollflächig vernadelt; keine Schlingenware; minimale Anschmutzung; extrem abriebfest; Aluminium-Profilkanten halb überdeckend; verdeckt liegend gegen seitliches Verrutschen gesichert; Nadelvlies nachträglich austauschbar; Farben anthrazit, hellgrau, graublau, kokos, Sonderfarben auf Anfrage; Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130

Verbindung:

ARWEI-Spezialverbinder (wurde 1977 patentiert); dadurch superleicht rollbar; Modulbauweise – keine Draht- oder Seilverbindungen –, jedes Teil problemlos vor Ort austauschbar

Höhe: 22 mm

Stababstand 3 mm: Festschmutzaufnahme 7,7 l/m²; Nadelvlies-Lauffläche 77 cm je m Gehtiefe

Stababstand 5 mm: Festschmutzaufnahme 8,6 l/m²; Nadelvlies-Lauffläche 72 cm je m Gehtiefe

Bei Stababstand von 3 mm auch für automatische Drehtüranlagen gemäß DIN 18650-1 geeignet.

Passende Winkelrahmen 25 x 25 x 3 mm wahlweise in Aluminium/Messing/Edelstahl.

Stababstand:

(\_) 3 mm: Festschmutzaufnahme 7,7 l/m²; Nadelvlies-Lauffläche 77 cm je m Gehtiefe

(\_) 5 mm: Festschmutzaufnahme 8,6 l/m²; Nadelvlies-Lauffläche 72 cm je m Gehtiefe

Hersteller/Typ: ARWEI Tradition N 22

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de