Badestandmatte Hart-PVC

Einsatzgebiet: Naß- und Feuchtbereiche, resistent gegen Bakterien und Pilze, verschleißfest und langlebig

Produktaufbau: Leicht gewölbte Oberfläche der Profilstäbe; allseitiger Wasserablauf durch speziell ausgesparte Unterleisten

Funktionsweise: Laufweg bleibt trocken, sicherer Halt in nassbelasteten oder feuchten Barfußbereichen z.B. in Schwimmbädern oder Saunen; aufgrund der ausgeprägten Oberflächenstruktur der Profilstäbe durchblutungsfördernde und leicht massierende Wirkung auf die Fußsohlen beim Überlaufen

Rutschsicherheit: Rutschsicher nach DIN 51097, Bewertungsgruppe B/C

Handhabung: Matte ist leicht aufrollbar und lässt sich dadurch platzsparend deponieren

Höhe: 12 mm

Stabbreite: 30 mm

Stababstand: 8 mm

Breite:

(\_) 600 mm

(\_) 800 mm

(\_) 1000 mm

(\_) '..........' mm (maximal 2.000 mm Rollenbreite)

Länge:

(\_) '..........' mm (maximal 50.000 mm Rollenlänge)

Farben:

(\_) gelb

(\_) creme

(\_) orange

(\_) rot

(\_) weiß

(\_) schwarz

(\_) grau

(\_) braun

(\_) blau

(\_) grün

(\_) dunkelblau

Hersteller/Typ: ARWEI Badestandmatte Hart-PVC

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de