Badestandmatte Kork

Einsatzgebiet: Naß- und Feuchtbereiche, resistent gegen Pilze, UV-beständig, verschleißfest und langlebig

Produktaufbau: Profilstäbe aus dem regenerativen Rohstoff Kork, Material Naturkork; Unterleisten zum Wasserablauf transparent

Funktionsweise: Laufweg bleibt trocken, sicherer Halt in nassbelasteten oder feuchten Barfußbereichen; aufgrund der Optik und Materialien besonders angesagt in Entspannungs-Oasen

Rutschsicherheit: Rutschsicher nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C

Handhabung: Matte ist leicht aufrollbar und lässt sich dadurch platzsparend deponieren

Höhe: 14 mm

Stabbreite: 11 mm

Stababstand: 8 mm

Breite:

(\_) 600 mm

(\_) 800 mm

(\_) 1000 mm

(\_) '..........' mm (maximal 1.200 mm Rollenbreite)

Länge:

(\_) '..........' mm (maximal 15.000 mm Rollenlänge)

Farbe: kork

Hersteller/Typ: ARWEI Badestandmatte Kork

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de