Badestandmatte Soft

Einsatzgebiet: Naß- und Feuchtbereiche, besonders resistent gegen Bakterien und Pilze, UV-beständig, verschleißfest und langlebig

Produktaufbau: Profilstäbe aus Weich PVC; allseitiger Wasserablauf durch speziell ausgesparte Unterleisten

Funktionsweise: Laufweg bleibt trocken, sicherer Halt in nassbelasteten oder feuchten Barfußbereichen z.B. in Schwimmbädern oder Saunen

Rutschsicherheit: Rutschsicher nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C

Handhabung: Matte ist leicht aufrollbar und lässt sich dadurch platzsparend deponieren

Höhe: 14 mm

Stabbreite: 11 mm

Stababstand: 8 mm

Breite:

(\_) 600 mm

(\_) 800 mm

(\_) 1000 mm

(\_) '..........' mm (maximal 1.200 mm Rollenbreite)

Länge:

(\_) '..........' mm (maximal 15.000 mm Rollenlänge)

Farben:

(\_) gelb

(\_) creme

(\_) orange

(\_) rot

(\_) grau

(\_) blau

Hersteller/Typ: ARWEI Badestandmatte Soft

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de