Konvektor-Rollrost quergeführt, Edelstahl

Einsatzgebiet: Rollrost zur Abdeckung von Unterflur-, Heiz- und Lüftungskanälen

Aufbau: Tragstäbe aus Edelstahl

Verbindung: ARWEI-Spezialverbinder; dadurch superleicht rollbar und geräuschgedämmt; Rost vom Auflage-Falz durch den Verbinder entkoppelt; Modulbauweise - keine Draht- oder Seilverbindungen; nachträglicher Austausch einzelner Profile problemlos möglich

Stabbreite: 15 mm

Stababstand: 14 mm

Höhe:

(\_) 17 mm

(\_) 22 mm

Rostbreite:

(\_) '..........' mm

Gesamtbedarf/Gesamtlänge:

(\_) '..........' m

Hersteller/Typ: ARWEI Thermo quer Edelstahl-Rollrost

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de