Starrer Konvektorrost längsgeführt

Einsatzgebiet: Starres Bodenlüftungsgitter zur Abdeckung von Unterflur-, Heiz- und Lüftungskanälen

Aufbau: Bodenlüftungsgitter mit GFK-Unterzügen und Laufflächen aus Aluminium-Winkelprofilen

Stabbreite/Stababstand:

(\_) Stabbreite 4 mm, Stababstand 11 mm

(\_) Stabbreite 6 mm, Stababstand 9 mm

Höhe:

(\_) 27 mm (bis maximal 350 mm Rostbreite freitragend begehbar)

(\_) 34 mm (bis maximal 700 mm Rostbreite freitragend begehbar)

Freier Querschnitt bis zu 74 %

Einzellängen (maximal 2500 mm):

(\_) '..........' mm

Rostbreite (maximal 700 mm):

(\_) '..........' mm

Farbe der Laufprofile:

(\_) Aluminium blank

(\_) Aluminium naturfarbig eloxiert

(\_) Aluminium eloxiert nach '..........'

Gesamtbedarf/Gesamtlänge:

(\_) '..........' m

Hersteller/Typ: ARWEI Thermo parallel Winkel

ARWEI-Bauzubehör GmbH

Kalteiche-Ring 48, 35708 Haiger

Tel. +49 (0) 2773 917 880, Fax +49 (0) 2773 917 88 50

E-Mail: info@arwei.de